{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["报价清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价清单","index":0,"n_rows":50,"n_cols":6,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[49,0,49,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["黄山路幼儿园装修项目空调和厨房设备采购安装项目"]
["序号","项目名称","单位","工程量","全费用\n综合单价（元）","综合合价（元）"]
[]
["1","空调器\n1、名称:1.5HP壁挂机(电辅热+0.75Kw)\n2、技术参数:制冷量:3.6Kw,制热量:4.0Kw,功率:988w\n3、安装形式:墙上式\n4、隔振垫（器）、支架形式、材质:见设计图纸，与设备配套，满足验收\n5、备注:设备检查接线，设备定位须满足甲方要求\n6、备注:含室内外机、铜管、冷媒、凝结水管、保温、控制管线、室外机基础或支架、开孔等","台","15"]
["2","空调器\n1、名称:3HP柜机(电辅热+1.6Kw)\n2、技术参数:制冷量:7.29Kw,制热量:9.8Kw,功率:2950w/220V\n3、安装形式:落地式\n4、隔振垫（器）、支架形式、材质:见设计图纸，与设备配套，满足验收\n5、备注:设备检查接线，设备定位须满足甲方要求\n6、备注:含室内外机、铜管、冷媒、凝结水管、保温、控制管线、室外机基础或支架等","台","5"]
["3","四层货架\n1、名称:四层货架\n2、规格:1200*500*1550\n3、技术参数:1.采用优质不锈钢板材，架身厚1.0mm；2.架脚采用ø38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢重力调节螺栓。","台","3"]
["4","米面架\n1、名称:米面架\n2、规格:1200*500*250\n3、技术参数:1.采用优质不锈钢,架身厚1.0mm。","台","2"]
["5","三星水池\n1、名称:三星水池\n2、规格:1800*700*800\n3、技术参数:1.内槽采用304材质1.0mm不锈钢板制作，内槽尺寸450*400*300；2.侧板采用1.0mm304不锈钢板制作；3.脚采用不锈钢φ38可调性子弹头式；4.排水管为软管连接、含三角阀、软管等配件5.配冷热水不锈钢水龙头。","台","2"]
["6","双星水池\n1、名称:双星水池\n2、规格:1600*600*800\n3、技术参数:1.内槽采用304材质1.0mm不锈钢板制作，内槽尺寸450*400*300；2.侧板采用1.0mm304不锈钢板制作；3.脚采用不锈钢φ38可调性子弹头式；4.排水管为软管连接、含三角阀、软管等配件5.配冷热水不锈钢水龙头。","台","1"]
["7","单池右平台\n1、名称:单池右平台\n2、规格:1200*700*800\n3、技术参数:1.采用304优质不锈钢板材，台面厚1.0mm，水斗深300 mm；2.水斗采用1.0m，304不锈钢板，内槽尺寸650*500*300；3.池脚采用ø48*1.0mm不锈钢管带调节螺栓；4、规格：1200*700*800 配水龙头。","台","1"]
["8","单池右平台\n1、名称:单池右平台\n2、规格:1500*700*800\n3、技术参数:1.采用304优质不锈钢板材，台面厚1.0mm；2.水斗采用1.0mm304不锈钢板，内槽尺寸450*400*300；3.池脚采用ø48*1.0mm不锈钢管带调节螺栓；4.规格：1200*700*800 配水龙头。","台","1"]
["9","单池\n1、名称:单池\n2、规格:950*700*800\n3、技术参数:1.内槽采用材质1.0mm304不锈钢板制作，内槽尺寸450*400*300；2.侧板采用1.0mm304不锈钢板制作；3.脚采用不锈钢φ38可调性子弹头式；4.安装方式为软管接、含三角阀、软管等配件5.配冷水龙头。","台","1"]
["10","烘手机\n1、名称:烘手机\n2、技术参数:规格：冷热型；风速：96m/s；功率：600W/220v。","台","2"]
["11","洗手池\n1、名称:洗手池\n2、规格:500*500*800\n3、技术参数:1.内槽采用材质1.0mm304不锈钢板制作，内槽尺寸350*300*250；2.侧板采用1.0mm304不锈钢板制作；3.脚采用不锈钢φ38可调性子弹头式；4.安装方式为软管接、含三角阀、软管等配件5.配感应水龙头。","台","2"]
["12","双层工作台\n1、名称:双层工作台\n2、规格:1800*800*800\n3、技术参数:1.采用优质不锈钢板材，台面厚1.0mm；2.底层层板采用厚1.0mm不锈钢板；3.台脚采用ø38*1.0mm不锈钢管带调节螺栓。","台","1"]
["13","双层工作台\n1、名称:双层工作台\n2、规格:1400*600*800\n3、技术参数:1.采用优质不锈钢板材，台面厚1.0mm；2.底层层板采用厚1.0mm不锈钢板；3.台脚采用ø38*1.0mm不锈钢管带调节螺栓。","台","1"]
["14","双层工作台\n1、名称:双层工作台\n2、规格:900*700*800\n3、技术参数:1.采用优质不锈钢板材，台面厚1.0mm；2.底层层板采用厚1.0mm不锈钢板；3.台脚采用ø38*1.0mm不锈钢管带调节螺栓。","台","1"]
["15","收残组合柜\n1、名称:收残组合柜\n2、规格:1650*700*800\n3、技术参数:1.采用优质304不锈钢板材，台面厚1.0mm；2.底层围板层板采用厚1.0mm304不锈钢板；3.台脚采用ø38*1.0mm不锈钢管带调节螺栓；4.配移动式推车。","台","1"]
["16","移门工作台\n1、名称:移门工作台\n2、规格:1800*800*800\n3、技术参数:1.采用优质不锈钢板材，台面厚1.0mm；2.底层围板层板采用厚1.0mm不锈钢板；3.台脚采用ø48*1.0mm不锈钢管带调节螺栓。","台","2"]
["17","炉灶拼台\n1、名称:炉灶拼台\n2、规格:400*1000*800\n3、技术参数:1.采用优质不锈钢板材，台面厚1.0mm；2.底层层板采用厚1.0mm不锈钢板；3.台脚采用ø38*1.0mm不锈钢管带调节螺栓。","台","2"]
["18","燃气双门蒸饭柜（竖盘）\n1、名称:燃气双门蒸饭柜（竖盘）\n2、规格:1005*845*1640\n3、技术参数:采用优质不锈钢板厚度0.8mm，采用优质炉排燃烧，配电子点火，熄火保护，配套24米饭盘。                          4、含三角阀、软管等配件","台","1"]
["19","燃气双眼炒灶\n1、名称:燃气双眼炒灶\n2、规格:2000*1000*800\n3、技术参数:采用优质不锈钢板厚度1.2，其他部分不锈钢厚度1.0，采用优质广东铸铁节能炉头，三通式风阀，280W广东风机，炉架采用加厚40*40角铁，配电子打火，熄火保护，加厚翻边铁锅，灶前面板下侧距地面28厘米，带木包装。","台","1"]
["20","燃气大锅灶\n1、名称:燃气大锅灶\n2、规格:950*1100*800+400*100\n3、技术参数:面板采用优质不锈钢板厚度1.0，其他部分厚度0.8，采用优质广东铸铁节能炉头，三通式风阀，250W广东风机，炉架采用加厚40*40角铁，配电子打火，熄火保护，加厚翻边铁锅，灶前面板下侧距地面30厘米，带木包装。","台","1"]
["21","燃气低汤炉\n1、名称:燃气低汤炉\n2、规格:600*800*600+600*100\n3、技术参数:采用优质不锈钢板厚度1.0，炉面一次拉伸成型，炉盘尺寸500*500，炉前面板距地面20cm，采用优质广东铸铁节能炉头，炉架40*40角铁，配电子点火，熄火保护带木包装。","台","1"]
["22","油烟净化一体机\n1、名称:油烟净化一体机\n2、规格:5900*1200*1000\n3、技术参数:采1.烟罩、净化、抽排、一体化，多重油烟分离技术，高效便捷，节省空间；（冷凝吸附、动态拦截、静电吸附、机械网板拦截、离心风机组合）。","m","5.9"]
["23","冷藏工作台含台面立架\n1、名称:冷藏工作台含台面立架\n2、规格:1800*800*800\n3、技术参数:内外为全不锈钢材料，电子式温控数显器，铜管蒸发器，自动回归门，微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡；温度范围：0℃~+10℃；压/功率：220v/0.4kw。","台","1"]
["24","四门冰箱\n1、名称:四门冰箱\n2、规格:1200*700*1900\n3、技术参数:内外不锈钢材料，电子式温控数显器，铜管蒸发器，自动回归门，微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡；温度范围：-6℃~-18℃/-5℃~+10℃；压/功率：220v/0.8kw。","台","1"]
["25","食品留样柜\n1、名称:食品留样柜\n2、规格:150L\n3、技术参数:冷藏式，不锈钢外壳及内胆。","台","1"]
["26","热风循环消毒柜\n1、名称:热风循环消毒柜\n2、规格:1300*650*1900\n3、技术参数:采用不锈钢材质0.8mm厚板，单门不锈钢板材制造，配不锈钢筐，全自动恒温设计，整体发泡保温，功率：2.5KW 220V。","台","1"]
["27","保洁柜\n1、名称:保洁柜\n2、规格:1200*500*1800\n3、技术参数:1.采用优质不锈钢板材,台面厚1.0mm；2.底层层板采用厚1.0mm不锈钢板；3.台脚采用ø48*1.0mm不锈钢管带调节螺栓。","台","1"]
["28","四格保温售菜台\n1、名称:四格保温售菜台\n2、规格:1500*700*800\n3、技术参数:1.采用优质304不锈钢板材,台面厚1.0mm；2.底层层板采用厚1.0mm304不锈钢板；3.台脚采用ø48*1.0mm不锈钢管带调节螺栓，配份数盒304材质。                   4、含三角阀、软管等配件","台","2"]
["29","电热开水器连底座\n1、名称:电热开水器连底座\n2、规格:60L 6KW\n3、技术参数:304不锈钢板外壳及内胆；防干烧、自动控温、发泡保温、节能高效；全铜放水龙头。                                4、含三角阀、软管等配件","台","1"]
["30","挂墙式热水器\n1、名称:挂墙式热水器\n2、规格:80L 3KW\n3、技术参数:0-70度 电压：220V 功率：3KW。                                       4、含三角阀、软管等配件","台","2"]
["31","风幕机\n1、名称:风幕机\n2、规格:1.5米\n3、技术参数:功率：165W；风速：11m/s；风量：2560m3/h；遥控款。","台","1"]
["32","消毒灯\n1、名称:消毒灯\n2、规格:30W 电压:220V","个","5"]
["33","灭蝇灯\n1、名称:灭蝇灯\n2、规格:10W 工作方式：粘补式，额定功率：0.008KW，覆盖面积：30-50，额定电压：220V-50HZ，灯管型号：BINMU/T5 8W BL，材料等级：ABS阻燃材料。","个","6"]
["34","收碗车\n1、名称:收碗车\n2、规格:1100*550*800\n3、技术参数:304板材1.0mm制作、配静音防滑角轮。","个","1"]
["35","电子称\n1、名称:电子称\n2、规格:称重300KG\n3、技术参数:1.落地式，可以称重300KG；2.规格：不锈钢称重台面，高清液晶显示。","个","1"]
["36","更衣柜\n1、名称:更衣柜\n2、规格:900*400*1800\n3、技术参数:板材用1.0mm不锈钢板制作、横担用1.0mm不锈钢板材制作，每个门配锁。","个","1"]
["37","自动灭火装置\n1、名称:自动灭火装置\n2、规格:双瓶组\n3、技术参数:1.厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭，且不会复燃；2.产品使用的灭火剂有效期不少于3年，单套设备带动喷嘴数量最大有效功率≥12个喷嘴（含上喷、下喷）。","台","1"]
["38","不锈钢管道及弯头含法兰\n1、名称:不锈钢管道及弯头含法兰\n2、规格:现场根据层高定做\n3、板材厚度:不锈钢板厚1.0mm\n4、备注:工程量按管道展开面积计算","m2","15"]
["39","塑料扶手、栏杆、栏板\n1、铝合金基材1.5mm厚，面层高分子PVC抗菌盖板，轻质坚韧、不变形、不龟裂、阻燃、耐腐蚀、防静电","m","52"]
["40","无障碍洗脸台扶手\n1、有腿安全抓杆洗脸台扶手内直径38mm 304不锈钢，外ABS复合防滑材料\n2、具体详见图纸","套","4"]
["41","无障碍坐便器扶手\n1、墙面固定L型抓杆+垂直向上旋转扶手内直径38mm 304不锈钢，外ABS复合防滑材料\n2、具体详见图纸","套","12"]
["42","无障碍小便器扶手\n1、双U落地抓杆内直径38mm 304不锈钢，外ABS复合防滑材料","套","3"]
["43","无障碍淋浴扶手\n1、1.2m淋浴抓杆内直径38mm 304不锈钢，外ABS复合防滑材料\n2、具体详见图纸","套","4"]
["44","窗帘（高3m）\n1、麻布窗帘(B1级)1.6-1.8褶皱比\n2、具体做法满足设计要求\n3、按铝合金配套轨道长结算","m","57"]
["45","窗帘（高3m）\n1、B1级阻燃柔纱卷帘\n2、按轨道长度结算","m","15"]
[null,"合计"]
["注：1、全费用单价包括货物价格（含配套辅材，备品备件、专用工具、技术资料等）、包装费、运输费、上下货力资费、保险费、售后服务费、管理费、措施费、规费、利润、税金【投标报价时统一按13%计取并分摊至综合单价中，实际开具的增值税专票税率低于13%部分的差额甲方结算时予以扣除】、市场风险、不可预见费及有关的为完成本采购项目发生的所有费用、不可预见费及其他一切相关费用等，凡漏项或少计均视为优惠，买方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外综合单价一律不予调整。\n2、表中的名称、规格、技术参数、单位、数量，投标人投标时不得作任何变动，如有疑问，须在提问截止时间前提出，由招标人统一修改。\n3、投标人应按照投标报价表中的规格、材质和工艺来生产，式样、颜色的款式最终由招标人确认（价格不因此作调整），招标人保留调整颜色的权利，最终以招标人选定的颜色进行供货，且中标价格不因颜色变化而调整。\n4、具体尺寸因现场空间受限调整的，中标单价不因此调整。\n5、招标人保留采购货物变更的权利。\n投标单位（盖章）：\n\n法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：\n\n日期：2025年5月  日"]