{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[3,0,3,6],[22,0,22,6],[26,0,26,5],[27,0,27,6],[29,0,29,6],[30,0,30,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["道路交通事故预防“减量控大”基础设施新增完善三期工程电子抓拍设备采购及平台联网项目投标报价表"]
["项目名称：道路交通事故预防“减量控大”基础设施新增完善三期工程电子抓拍设备采购及平台联网项目"]
["序号","名称","规格型号","单位","数量","单价（元）","合价（元）"]
["一、科技设施类"]
[1,"电警设备900万","传感器类型：1.1英寸GS-CMOS；\n电子快门：1/50s～1/100000s（可手动或自动调节）；\n图像分辨率：4096×2336（不包含OSD黑边）；\n视频分辨率：4096×2336/3392×2008/UXGA（1600×1200）/1080P（1920×1080）/720P（1280×720）/D1（704× 576）/CIF（352×288）；\n视频帧率：最大支持50fps，默认主码流（4096×2336@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）；\n视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps；\n视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；\n图片编码格式：JPEG；\n图片合成：支持1/2/3/4张图片合成；\n国密功能：支持国密GB 35114-A级功能；\n光圈控制接口：1个，P-IRIS自动光圈；\n外置灯接口：7个，光耦开关量信号输出（可配置为闪光灯、多合一灯、LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）；\n网络接口：2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；\n支持行人流量检测和统计，可实时检测行人，并进行计数统计；行人流量检测和统计准确率≥99%；\n支持粤港澳三地车牌识别；\n支持对摩托车闯红灯、不按导向行驶、闯禁令、不戴头盔、逆行、载人等违法行为进行抓拍；\nUSB接口：2个，USB 3.0接口；\nGPS接口：1个，GPS/北斗接口；\n存储接口：1个，最大支持256GB TF卡本地存储；\nRS-485接口：2个，可用于连接信号检器、红绿灯信号检测器、外接灯；\nRS-232接口：4个，其中RTG用于串口调试；R1T1G、R2T2G、R3T3G连接雷达；\nI/O接口：4个，用于I/O触发抓拍信号输入，与报警输入复用；\n报警输入：4路，与I/O接口复用；\n报警输出：2路开关量信号，AO1为继电器，AO2为光耦；\n供电方式：100–240VAC（50Hz）；","台",17]
[2,"卡口抓拍900万","传感器类型：1.1英寸GS-CMOS；\n电子快门：1/50s～1/100000s（可手动或自动调节）；\n图像分辨率：4096×2336（不包含OSD黑边）；\n视频分辨率：4096×2336/3392×2008/UXGA（1600×1200）/1080P（1920×1080）/720P（1280×720）/D1（704× 576）/CIF（352×288）；\n视频帧率：最大支持50fps，默认主码流（4096×2336@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）；\n视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps；\n视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；\n图片编码格式：JPEG；\n图片合成：支持1/2/3/4张图片合成；\n国密功能：支持国密GB 35114-A级功能；\n光圈控制接口：1个，P-IRIS自动光圈；\n外置灯接口：7个，光耦开关量信号输出（可配置为闪光灯、多合一灯、LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）；\n网络接口：2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；\n支持主副驾人脸抠图，且副驾驶抠图支持多人，车窗小图可叠加在抓拍原图上；\n支持车辆子品牌识别并可在OSD上叠加显示相应的子品牌及年款，通过车头可识别≥7600种车辆子品牌，车尾≥3900种车辆子品牌；\n支持在监视画面上设置最多5个多边形(3~10条边)人脸屏蔽区域，设备不对预设区域内的人脸进行检测；\nUSB接口：2个，USB 3.0接口；\nGPS接口：1个，GPS/北斗接口；\n存储接口：1个，最大支持256GB TF卡本地存储；\nRS-485接口：2个，可用于连接信号检器、红绿灯信号检测器、外接灯；\nRS-232接口：4个，其中RTG用于串口调试；R1T1G、R2T2G、R3T3G连接雷达；\nI/O接口：4个，用于I/O触发抓拍信号输入，与报警输入复用；\n报警输入：4路，与I/O接口复用；\n报警输出：2路开关量信号，AO1为继电器，AO2为光耦；\n供电方式：100–240VAC（50Hz）；","台",38]
[3,"路口球机","传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS；\n像素：全景：400万；细节：400万；\n最大分辨率：全景：2560×1440；细节：2560×1440；\n最低照度：全景： 彩色：0.001lux@F1.0 黑白：0.0001lux@F1.0 0Lux（白光灯开启） 细节： 彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）；\n最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）；\n补光类型：红外+白光；\n支持快速智能切换,当更换智能模式时设备不重启,新智能使能后即可生效;\n当设置为联动态时,全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标当设置为独立态时,全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测;\n对射监控功能检验:样机支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控;\n镜头焦距：全景：4mm；细节：4.8mm～115mm；\n镜头光圈：全景F1.0细节F1.6-F3.6；\n视场角：全景 水平：95° 垂直：52.5° 对角：116° 细节 水平：53.1°~3.4° 垂直：30.4°~1.95° 对角线：59.3°~3.9°；\n光学变倍：细节：24倍；\n定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；\n可视域功能：支持；\n通用行为分析：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持联动跟踪；\n人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略；\n智能说明：联动态：全景周界联动细节跟踪。独立态：目前全景细节不支持同开检测，可定制。全景：周界防范，细节：人脸检测（可独立巡航）；\n透雾功能：电子透雾；\n网络接口：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）；\n音频输入：1路（LINE IN；裸线）；\n音频输出：1路（LINE OUT；裸线）；\n报警接口：2进1出；\n语音对讲：支持；\n报警输入：2路，开关量输入(0～5V DC)；\n报警输出：1路；\n供电方式：DC36V/2.23A±25%（标配）；\n防护等级：IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；符合GB/T 17626.5 4级标准；\n接口类型：RJ45接口","台",9]
[4,"补光灯","要求具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告（1级光照度）；\n要求具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，且不超过1类危险；\n灯型：LED灯；\n光源：可见光（波长350nm～780nm）；\n色温：3500K；\n中心光照度：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度）；\n触发方式：开关量；\n光斑覆盖范围：1车道；\n补光距离：16m～26m；\n频率：100Hz；\n灯珠数量：16颗；\n光通量：800lm；\n红外白光切换：支持；\n远程故障显示：支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态（仅针对大华交通摄像机）；\n亮度调节：1～20级亮度可调；\n供电方式：AC100–240V；\n功耗：＜40W；\n净重：2.0kg","台",34]
[5,"爆闪灯","眩光阈值增量(TI)试验：TI≤2%。(1.05%(LED频闪));\n红外爆闪透光面积小于等于350cm2;\n白光爆闪透光面积大于等于300cm2;\n要求具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告（LED频闪1级，氙气/红外爆闪1级）;\n灯型：多功能一体型：支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式；\n光源：可见光（波长350nm～780nm）；\n色温：氙气：5800K±200K，LED：3500K；\n中心光照度：LED：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度），≤80lx（20m频爆光照度）；氙气：≤4000lx；\n触发方式：开关量；\n光斑覆盖范围：1车道；\n补光距离：16m～26m；\n回电时间：≤70ms；\n闪光持续时间：180μs～500μs；\n爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数；\n闪光灯寿命：≥1000万次；\n频率：100Hz；\n灯珠数量：24颗（高亮LED）；\n光通量：1000lm；\n频闪时间统计：支持统计频闪持续时间；\n红外白光切换：支持；\n亮度调节：氙气：1～16级亮度可调；LED：1～20级亮度可调；\n供电方式：AC220V±20%，50Hz±2Hz；","台",17]
[6,"立杆","1、名称:监控立杆\n2、立杆219-5mm-6.5米\n横臂121-4mm-6米\n底法兰450-16mm\n3、横臂法兰350*350-16mm钢筋砼基础1200*1200*1800。含定位、基坑开挖、钢筋、模板、砼浇筑，接地，杆件制作安装，余土清运等全部工作内容。\n3\\地笼规格：面板450-4mm，对角350-6支M24地脚螺丝长1.285米","杆",60]
[7,"设备支架","1、材质:利用现有杆件，现场定制支架。","套",54]
[8,"智能机箱 （挂箱）","箱体规格尺寸不小于：高530*宽400*深220MM 镀锌喷塑，板材厚度≥1.0MM ，背部或底部进线、可壁挂或抱箍安装。（机箱正面图案喷塑以业主要求为准）                                     \n自动照明：实时检测箱内光照度，实现夜间开箱，箱内照明灯智能开启。\n自动散热：实时采集箱内温湿度，根据设定的温度阈值控制风扇。当箱内温度达到设定温度时，散热风扇自动开启，达到降温效果；\n电源管理：内置1个32A漏保空开，支持5路AC220V输出，实时监测每路输出的电压电流值，并可对每路输出进行开启和关闭，实时监测供电电源的电压电流值，出现异常即告警；\n工业级交换机：具备不低于1个千兆光口4--8个电口千兆交换机（交换机上行配备1个10/100/1000M光速率光模块端口；下行4--8个10/100/1000M自适应以太网口；）防雷器监测：实时监测防雷器工作状态，可统计设备受雷击次数，防雷器失效时即自动告警。\n外壳防护等级符合IP65；盐雾试验96小时，电源电压在AC145V～AC275V范围内变化时，工作温度-55°~ +85°设备可正常工作。","台",80]
[9,"云存储服务器","云存储系统支持全自动数据校验和数据恢复功能，支持包括快速校验、深度校验等20种数据自动校验策略和10种自动修复策略。支持将数据校验和元数据校验分开配置，支持指定数据校验和恢复的时间窗口，支持指定数据校验优先级和校验速率。支持数据检出不一致后自动触发数据恢复功能，自动选择数据副本进行恢复。支持全自动数据校验和恢复全程，无需人为干预，提升数据存储可靠性；\n云存储集群支持网络亚健康监测管理，支持6种网络异常监测，包括支持监测网卡丢包、网卡低于千兆速率（降速）、流量瞬时波峰数、网络重连数、ping大包丢失、网络超时数。支持主动网络健康检测，同时对业务、存储双网检测和隔离，最多支持隔离N-1台网络异常节点（N为存储节点数量），异常网络恢复之后自动开启存储节点服务，自动上线，业务自动负载均衡。同时自动探测网络丢包，当节点服务器存储网或者业务网丢包率高于10%时，自动将该节点进行网络隔离。当丢包率恢复到容忍阈值之内时，自动将该节点重新加入集群，承担业务写入；\n视频设备接入模块：支持国标、Onvif，大华协议、海康协议等接入各类型的前端设备.；\n卡口设备接入模块：支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入；\n视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等；\n流媒体转发模块：支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议；\n外形规格：4U机架；\n产品尺寸：带挂耳：482.6mm × 175mm × 736.5mm（宽×高×深）；\n主处理器：高性能六核处理器；\n操作系统：国产欧拉系统；\n控制器：单控制器；\n高速缓存：16GB DDR4 主频2666MHz；\n电源冗余：1+1冗余电源；\n网络接口：8个千兆数据电口；\neSATA接口：1个；\nRS-232接口：1个；\nUSB接口：2个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口；\n硬盘个数：标配内置 1块 512G 企业级固态硬盘最大支持36个2.5\"或3.5\"的SATA硬盘或者SAS硬盘；\n供电方式：800W；100V~240V交流，50/60Hz，支持热插拔；\n功耗：不大于600W（含硬盘）；\n工作温度：0℃～+45℃；\n工作湿度：10%～80%RH（无凝结）；\n储存温度：-20℃～+70℃；\n储存湿度：5%～90%RH（无凝结）；\n工作海拔：-60m～2000m；\n整机完全自主设计，采用1.2mm的加厚热镀锌钢板；高精度铝合金滑道；自主专利的抽拉式硬盘架；\n安装方式：标准19英寸机架式安装","台",2]
[10,"6T硬盘","单盘容量：6TB；\n缓存：256MB；\n转速：7200RPM；\n硬盘接口：SATA","台",96]
[11,"违停球机","传感器类型：1/1.8英寸CMOS；\n像素：400万；\n最大分辨率：2560×1440；\n最低照度：彩色：0.001lux@F1.6； 黑白：0.0001lux@F1.6； 0lux（红外灯开启）；\n最大补光距离：250m（红外）；\n补光类型：红外；\n雨刷功能：雨刷；\n镜头焦距：5.5mm～220mm；\n镜头光圈：F1.6～F4.9；\n视场角：水平：63.9°～2.1°； 垂直：37.3°～1.2°； 对角：71.2°～2.4°；\n光学变倍：40倍；\n定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；\n可视域功能：支持；\n智能分类：专智能；\n违法停车：抓拍距离半径：165m（多场景巡航）、70m（单预置点）；支持A\\B\\C\\D类违法停车抓拍；支持预违停和伏击式抓拍模式；支持可自适应的多场景巡航检测；支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别；\n卡口抓拍：支持覆盖2车道范围；可实现多种行为检测抓拍：过车卡口、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆排队加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、禁货、欠速、主驾驶员不系安全带、交通拥堵；支持以下车辆特征识别：车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系、车速、年检标志、纸巾盒、香水盒、挂件、安全带状态、遮阳板状态、人脸抠图、主驾驶抽烟状态、主驾驶打电话状态；\n电子警察：支持覆盖2车道范围；可实现多种行为检测抓拍：过车卡口、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆排队加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、禁货、违法掉头、违法倒车、未礼让行人、不按导向箭头行驶；支持以下车辆特征识别：车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系、车速；\n智能说明：违停抓拍、卡口抓拍、电子警察彼此互斥使用，但可在不同预置点分别开启；\n防抖功能：电子防抖；\n透雾功能：电子透雾；\n机动车子品牌及对应年款不少于5000种；\n车牌颜色识别功能检验：设备可识别5种车牌颜色，包括:黄、蓝、白、黑、新能源车牌颜色；\n支持雨刷功能；","台",40]
[12,"违停球机立杆","1、名称:违停球机立杆\n2、规格:杆高6m变径杆195-140，壁厚5mm，横臂2m，壁厚4mm。含定位、基坑开挖、钢筋、模板、砼浇筑，接地，杆件制作安装，余土清运等全部工作内容。","杆",40]
[13,"配线","1、RVV2*1.0铜芯线接线、调试","m",315]
[14,"配线","1、RVV3*1.5铜芯线接线、调试","m",1873]
[15,"双绞线缆","1、名称:管内穿线\n2、规格:超五类室外网线","m",2309]
[16,"拉管","1、名称:拉管\n2、管道材质及规格:PE50\n3、拖拉布管\n4、中继间、工具管及附属设备安装拆除\n5、纠偏、监测\n6、泥浆、土方外运","m",450]
[17,"人（手）孔砌筑","1、名称:砖砌手孔井\n2、规格:500*600*700","个",14]
[18,"落地机柜","1、镀锌喷涂材质，落地机箱尺寸1200mm(高)×600mm(宽)×450mm(深)。箱体厚度大于等于1.2mm，前后开门设计，用于机箱的金属材料均应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力，外表面的光泽和纹理应均匀美观；非金属材料制件应无脱层、空洞等缺陷，便于安装和维护。\n2、设备含电源防雷模块，温控风扇，空开，智能终端设备层板，熔纤盘，内置一台不少于4光8电千兆工业级交换机等。\n3、电源电压在AC145V～AC275V，范围内变化时，设备可正常工作；\n4、220V电源防雷;最大通流容量：40kA,标称通流容量：20kA,电压保护水平：≤1.7kV;\n6、★ 客户端安全审计功能检查；支持安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行记录(账号操作记录)。\n7、 工作环境：监控箱工作温度范围-55℃～85℃，工作湿度≤90%RH，外壳防护等级≥IP65；设备通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈。\n提供配套的运维软件与现有机箱运维平台无缝对接，运维终端箱带★内容须在中标后验收前提供公安部检测机构出具的检测报告。","台",4]
["二、信号机联网"]
[19,"无线路由器","工业级 CPU：工业级 32 位高性能处理器，主频 650MHz；带 32KB Dcache，高速缓存数据；\n供电电压：宽电压设计，DC 6V 到 DC32V 电源都可以直接给设备供电；同时内置电源反向保护和过压过流保护；\n无线模块：采用高性能工业级无线模块，抗干扰强，传输稳定。\n电磁防护：以太网接口内置 1.5KV 电磁隔离防护抗干扰设计：采用金属外壳，屏蔽电磁干扰，系统保护等级 IP30；天线带防雷设计；\nUIM/SIM 卡 ESD 保护：1.8V/3V/5V 标准的推杆式用户卡接口，内置 15KV ESD 保护。\n串口 ESD 保护：串口 RS232 内置 15KV ESD 保护。\n内存管理 MMU：高性能 CPU 带内存管理 MMU，可以防止系统内存异常问题导致的系统不稳定现象。\n超大内存：FLASH 16MB（可扩展至 32MB），SDRAM 128MB，有超大的内存来缓存客户发送数据，\n同时接收超大数据包，数据不丢失。\n完善的协议栈：新系统加载了完善的 TCP/IP 协议栈，采用了完善的 TCP/IP 协议栈；使网络通信性能优异，掉线概率极大降低。\n工作温度：-35 ºC ~+75ºC","台",168]
[20,"分配网络","1、168台路由器网络\n2、开通5年网络（无线网络）","年",5]
[21,"分配网络","1、43个路口光纤网络（三大运营商）\n2、开通3年网络（专纤）","年",3]
["合计"]
["注：1、全费用综合单价和合价主要包括（但不限于）：货物价格（含配套辅材，备品备件、专用工具、技术资料等）、包装费、运输费、上下货力资费、机械费（含机械进退场费）、保险费、安装调试费、检测验收费、售后服务费、管理费、措施费、规费、利润、税金【投标报价时税率统一按13%计取并分摊至综合单价中，结算时按实际开票税率结算】、市场风险、不可预见费及有关的为完成本采购项目发生的所有费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。投标人应充分考虑工程项目的规模、性质、供货期间的市场风险和国家政策性调整风险（税金除外），以及招标人对招标范围、供货期、交货方式、质量等的要求，并计入报价中，结算时除招标文件和合同另有约定外，中标单价均不因此作调整。\n2、本项目投标报价采用“固定全费用综合单价”报价方式，即将所有费用摊销至各单价中。投标报价（各货物的单价）作为结算的依据，结算时除招标文件和合同另有约定外，中标单价固定不变，数量按实结算。\n3、招标人不接受任何选择报价，每项清单只允许有一个报价。\n4、投标人应充分考虑合同实施期间材料价格波动的风险，并计入投标单价中，结算时除招标文件和合同另有约定外，投标单价不因上述因素而调整。\n5、供货过程中的安全防护费、脚手架搭拆费、环境保护费等所有措施费均由投标人自行考虑在投标报价中，结算时不另计。\n6、供货过程中须做好供货现场的成品保护，成品保护费自行考虑在投标报价中，结算时不另计。\n7、供货过程中不得随意破坏现有设施、道路及绿化等，如破坏需及时按原状修复，否则由招标人另行按排相关单位修复，费用由招标人安排的单位报价，在中标人结算总价中按2倍的价格扣减。\n8、本项目中标人须负责供货现场垃圾清运，相关费用自行考虑在投标报价中，结算时不另计。\n9、水电费由投标人自理，招标人仅提供接入点。接水接电费及用水用电费均由中标人自行承担并在报价中综合考虑，结算时不另计。\n10、投标报价表必须按照招标文件所提供的格式填入，每项清单均需报价，报价缺项的视为该项报价优惠，结算时，该工程量完成后不计取费用，视为投标人优惠给招标人。\n11、投标报价表中的货物名称、规格型号、技术参数、单位、数量等要求，投标人在投标报价时不得作任何更改变动，否则一切责任由投标单位自负。如果投标人认为内容有误或遗漏，只能通过答疑的方式由招标人统一修改更正。\n12、表中数量仅为暂估，最终按招标人实际需要量供货，中标单价不因数量变化而调整。\n13、招标人保留采购货物变更的权利。"]
[]
["                                                                                             投标人:                                (盖单位章)"]
["                                                                                                     年         月          日"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}